|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **2019年度泰顺县扶贫资金项目(村级小型公益类)拟落实情况汇总表** | | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 基地规模（亩） | 实施地点 | 实施时间（年、月） | 建设内容规模（亩、km×m） | 受益农户（户） | 其中低收入农户（户） | 总投资（万元） | 申请补助资金（万元） | 拟安排情况 |
| 1 | 罗阳镇 | 道路新建及硬化 | 罗阳镇板场村 | 100 | 大岗 | 2018.10-2019.12 | 新建道路长100m\*宽4.5m，均高2m.硬化长270m\*宽3.5m，硬化约945㎡，厚度0.16m。排水沟270m。 | 30 | 15 | 13.9 | 10 | 拟安排 |
| 2 | 罗阳镇 | 产业道路硬化 | 罗阳镇上垟村 | 100 | 上垟村赤岭 | 2018.10-2019.12 | 硬化约1570㎡，厚度0.16m。 | 33 | 15 | 13.8 | 10 | 拟安排 |
| 3 | 罗阳镇 | 产业道路硬化 | 罗阳镇南源村 | 120 | 南源村 院口自然村 | 2018.10-2019.12 | 硬化约1570㎡，厚0.16m | 24 | 12 | 13.9 | 10 | 拟安排 |
| 4 | 罗阳镇 | 产业道路硬化 | 罗阳镇上洪村 | 100 | 上洪宫庙-南源村界。赤滩桥头--下于 | 2018.10-2019.10 | 硬化约1570㎡，厚0.16m | 40 | 20 | 13.9 | 10 | 拟安排 |
| 5 | 罗阳镇 | 产业道路硬化 | 罗阳镇上稔垟村 | 100 | 垟畴沙煨地 | 2018.10-2019.12 | 硬化约1570㎡，厚0.16m | 72 | 38 | 13.9 | 10 | 拟安排 |
| 6 | 罗阳镇 | 产业道路硬化 | 罗阳镇育秀垟村 | 300 | 朋家山-林家垟 | 2018.09-2019.12 | 硬化面积约1570㎡，厚度0.16m, | 40 | 20 | 13.9 | 10 | 拟安排 |
| 7 | 司前镇 | 潼东线至布袋漈道路硬化工程 | 司前镇榅垟村 |  | 司前畲族镇榅垟村 | 2018.12—2019.4 | 硬化道路450m\*3.2m，面积1440m²，厚度16cm。 | 25 | 6 | 13.4 | 12 | 拟安排 |
| 8 | 百丈镇 | 横辽村白岩洞自然村饮用水工程 | 百丈镇横辽村 |  | 横辽村白岩洞自然村 | 2018.12 | 1、新建蓄水池40m³（长4m，宽4m，高2.5m）；2、管道1250m（PE50管400m、PE25管450m、PE20管400m）；3、二次搬运800米；预计总投资13万。 | 13 | 8 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 9 | 包垟乡 | 包垟店村吴山头至金钟岗背道路硬化 | 包垟乡包垟店村 |  | 包垟店村吴山头至金钟岗背 | 2019.2-2019.12 | 道路硬化1650平方（约长550米、宽3米，厚0.14米） | 108 | 14 | 12.6 | 10 | 拟安排 |
| 10 | 筱村镇 | 林山斜至坑下道路硬化工程 | 筱村镇玉溪村 |  | 玉溪村 | 2018.12 | 道路硬化1400平方米，厚度16公分 | 4 | 2 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 11 | 筱村镇 | 葛垟茶场至佛塔仔道路拓宽、硬化工程 | 筱村镇葛垟村 |  | 葛垟村 | 2018.12 | 道路原长400米，宽2米，现拓宽为3米，硬化长400米，宽3米，厚度0.14米 | 4 | 0 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 12 | 南浦溪镇 | 双坑村桥头溪至百步坑和乌尖下路口至坟岗头农田果林操作道硬化工程 | 南浦溪镇双坑村 |  | 双坑村乌尖下 | 2018.12—2019.11 | 道路硬化规格:⑴均宽0.8m，厚度8cm，小计600m²；⑵均宽2.5m，厚度14cm，小计550m²；⑶均宽0.8m，厚度8cm，小计350m²；⑷坝坎三处，合计60m³。农田道路平整950m²。 | 30 | 16 | 12.5 | 10 | 拟安排 |
| 13 | 南浦溪镇 | 周新村岗头至黄家洋道路硬化工程 | 南浦溪镇周新村 |  | 周新村岗头至黄家洋 | 2018.12—2019.11 | 道路硬化规格：均宽3.5m，厚度14cm，1600m² | 12 | 12 | 12.5 | 10 | 拟安排 |
| 14 | 泗溪镇 | 道路拓宽 | 泗溪镇新和村 |  | 斋堂瓦窑岗至漈园 | 2019.3 | 新和村斋堂瓦窑岗至漈园道路拓宽项目：一、原道路从均宽3米拓宽至均宽4.5米，总长约400米；挡墙4个,干砌块石挡土墙（一）：35m\*3.0m\*1.0m(松树岗）,上口0.6，下口1.4；干砌块石挡土墙（二）：35m\*3.0m\*1.0；上口0.6，下口1.4；片石混泥土挡土墙（三）：27m\*3.0m\*1.0m:上口0.6，下口1.4；干砌块石挡土墙（四）：15m\*2.0m\*0.9m；上口0.6 下1.2口；二、土石方开挖840m3；石渣回填562.5m3；三、路基平整 | 24 | 11 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 15 | 泗溪镇 | 半溪村路灯提亮工程 | 泗溪镇半溪村 |  | 半溪村 | 2019.2 | 对半溪村内6个自然村实施提亮工程，安装太阳能路灯34盏。 | 25 | 20 | 13.6 | 10 | 拟安排 |
| 16 | 泗溪镇 | 九龙路路基塌陷重建工程 | 泗溪镇九峰村 |  | 九峰村九龙路 | 2019.4 | 九峰村九龙路路基塌陷重建工程，1.原路长120米宽5米，总面积600平方米；重新开挖路基深度40cm, 在底层重新铺石20cm,上层浇灌水泥20cm。 2.浇灌配套水沟长100米，宽20厘米，高30厘米，埋口径20CM水管100米。3.沉沙池15个（长30cm\*宽30cm\*高50cm).4.挖路清渣。 | 25 | 10 | 13.2 | 10 | 拟安排 |
| 17 | 凤垟乡 | 下村垟马仙宫至洪翠基道路硬化 | 凤垟乡三门垟村 |  | 三门垟村下村垟 | 2018.12-2019.12 | 道路硬化总长约380米，一：长约160m\*均宽约4m\*厚0.16m，二：长约220m\*均宽约4m\*厚0.16m | 20 | 11 | 12.5 | 10 | 拟安排 |
| 18 | 东溪乡 | 吾坪村对面坵自然村挡土墙建设项目 | 东溪乡吾坪村 |  | 东溪乡吾坪村对面坵自然村 | 2019 | 1. 新建挡土墙一处干砌（长约30米×均高6米×均宽2米);2. 0.8米涵洞一条长50米；3.挖方和回填1000立方。 | 5 | 5 | 11.2 | 10 | 拟安排 |
| 19 | 彭溪镇 | 道路硬化 | 彭溪镇官引村 |  | 彭溪镇官引村 | 2019.3 | 土地宫至三岗坑道路硬化2000平方米（厚度16厘米） | 20 | 11 | 16 | 10 | 拟安排 |
| 20 | 彭溪镇 | 产业道路建设 | 彭溪镇玉塔畲族村 |  | 彭溪镇玉塔畲族村李厝自然村 | 2019.3 | 李厝四斗至牛栏岗道路硬化530平方米，（厚15厘米），挡墙120立方米；李厝牛栏岗至蓄水池茶产业步行道144平方米（厚8厘米）；李厝文化礼堂后门至九斗、罗八至牛眼睛茶产业步行道676平方米（厚8厘米） | 22 | 8 | 14.135 | 10 | 拟安排 |
| 21 | 雅阳镇 | 雅阳镇下村村路灯改造项目 | 雅阳镇下村村 |  | 雅阳镇下村村 | 2019.3 | 对下村村老化的路灯进行全面改造，总计68盏。（项目内容仍需细化） | 12 | 12 | 19 | 15 | 拟安排 |
| 22 | 雅阳镇 | 雅阳坪村杨厝底北山三面光建设项目工程 | 雅阳镇雅阳坪村 |  | 雅阳坪村杨厝底北山 | 2019.1-12 | 杨厝底北山三面光工程工程建设宽0.6米，高1米，长300米的排洪沟，内侧为墙砌，外侧与底面为水泥浇灌，建设资金约10.5万元。 | 48 | 18 | 10.5 | 9.45 | 拟安排 |
| 23 | 柳峰乡 | 上岚村田间道路建设工程 | 上岚村村委会 |  | 上岚村洋岗仔 | 2019.2 | 上岚村洋岗仔自然村三后至洋岗仔，全长500米，厚度15公分，宽3米，1500平方米，共计127500元。 | 30 | 17 | 12.75 | 10.2 | 拟安排 |
| 24 | 仕阳镇 | 仕阳镇严山村旧宅至官山小组及产业基地道路硬化工程项目 | 仕阳镇严山村 | 耕地100亩 | 严山村旧宅至官山 | 2018年12月 | 路基整理510米，硬化1950平方米，厚0.16米。 | 22 | 6 | 18 | 14 | 拟安排 |
| 25 | 仕阳镇 | 仕阳镇黄碧龙村棺山岗茶园道路硬化工程项目 | 仕阳镇黄碧龙村 | 200亩 | 黄碧龙村棺山岗 | 2018年12月 | 1.路基整理路和大路硬化875平方米,厚0.16米；2.路基整理路和小路硬化480平方米,厚0.08米。 | 30 | 4 | 12 | 10 | 拟安排 |
| 26 | 龟湖镇 | 深垟—双大石道路硬化 | 龟湖镇龙垟村 |  | 深垟—双大石 | 2018.8 | 道路硬化450M\*3.5M\*16CM | 50 | 12 | 12.5 | 10 | 拟安排 |
| 27 | 雪溪乡 | 路灯建设 | 雪溪乡山前村 | / | 雪溪乡山前村 | 2019.3 | 新建山前村10米高杆灯（3灯）1盏， 6米LED路灯45盏。 | 11 | 7 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 28 | 三魁镇 | 秀溪边村道路硬化项目 | 三魁镇秀溪边村 |  | 秀溪边村 | 2019年 | 秀溪边村道路浇灌1260平方，浇灌秀溪边村老车站至凤坑垅 630平方；司后至亩北630平方（均宽3米），厚度16公分 | 27 | 15 | 11.5 | 9.2 | 拟安排 |
| 29 | 三魁镇 | 黄沙坑村产业道路硬化项目 | 三魁镇黄沙坑村 |  | 黄沙坑村 | 2019年 | 柴林仔岭尾至流沙产业道路硬化1600平方，（长约640米，均宽2.5米），厚度14公分。 | 33 | 18 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 30 | 西旸镇 | 光伏路口道路硬化及配套 | 西旸镇面前岭村 |  | 面前岭村 | 2019年 | 道路硬化1620平方米，均厚0.2米,边沟配套。 | 10 | 10 | 18.8 | 15 | 拟安排 |
| 31 | 西旸镇 | 老鹰岩道路硬化 | 西旸镇老鹰岩村 |  | 老鹰岩村 | 2019年 | 第一段路面硬化326平方米，厚0.16米，修建两处挡土墙1、长31米，高2米，宽0.8米；2、长21米，高1.3米，宽0.7米；第二段路面硬化496平方米，厚0.16米，建两处挡土墙1、长10米，高2.2米，宽0.7米：2、长8米，高4.4米宽1米。 | 11 | 5 | 13 | 10 | 拟安排 |
| 32 | 大安乡 | 下塔村网潭石栏杆建设 | 大安乡下塔村 |  | 大安乡下塔村 | 2019.02 | 花岗岩石栏杆350米长。 | 30 | 15 | 12.25 | 9.8 | 拟安排 |