附件

2020年度第二批农业基地配套设施项目实施计划和补助资金安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间（年、月） | 建设内容规模 （亩、**kmXm）** | 受益/ | 艮户（户） | 项目投资（万元） | 资金来源 | 备注 |
| 农户 | 其中低收 入农户 | 总投资 | 补助 资金 |
| 合计 | **846** | **203** | **197.4** | **171.4** |  |  |
|  | 雅阳镇 | **10** | **10** | **10** | **9** |  |  |
| 1 | 雅阳镇 | 百福岩村茶产业基地 配套设施一一茶园便 道硬化项目 | 雅阳镇百福岩村 | 百福岩村 雅尾亭、坑 底、官亭、 横路尾 | 2021.01 | 茶园便道硬化1080m2,厚0.16m （对茶 园便迫进行路面浇灌和路基（石子） 垫层1、雅尾亭280ms,均宽3.5m； 2, 坑底300m2,均宽3m； 3、官亭200m', 均宽2m； 4,横路尾300m1,均宽3m） < | 10 | 10 | 10 | 9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
|  | 柳峰乡 | **90** | **23** | **31.1** | **27.7** |  |  |
| 2 | 柳峰乡 | 墩头村农田基地配套 设施——青竹洋机耕路硬化工程 | 柳峰乡墩 头村 | 墩头村青竹坪 | 2021.01 | 道路硬化1200m2,均宽4m,厚0.16m。 | 28 | 4 | 11 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 3 | 柳峰乡 | 新庄村农业产业基地 配套设施——洋头仔 道路硬化工程项目 | 柳峰乡新 庄村 | 新庄村 | 2021.01 | 道路硬化1050m2,均宽3m,厚0.14m. | 32 | 10 | 8.8 | 7.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 4 | 柳峰乡 | 卓宅村茶叶基地配套 设施——模下至黄土 垢道路硬化项目 | 柳峰乡卓 宅村 | 卓宅村底 | 2021.01 | 道路硬化1350m',均宽3.5m,厚0.14m。 | 30 | 9 | 11.3 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
|  | 仕阳镇 | **507** | **71** | **63** | **55.7** |  |  |
| 5 | 仕阳镇 | 严山村豆腐柴基地配 套设施——大洋坑基 地道路硬化项目 | 仕阳镇严山村 | 严山村大洋坑 | 2021.01 | 道路硬化950m2,均宽2.8m,厚0.14m； 操作道硬化长300m,均宽Im、厚0.1m；石砌边墙30m3 o | 35 | *23* | 11.5 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间（年、月） | 建设内容规模 （亩、**kmXm）** | 受益彳 | 艮户（户） | 项目投资（万元） | 资金来源 | 备注 |
| 农户 | 其中低收 入农户 | 总投资 | 补助 资金 |
| 6 | 仕阳镇 | 荣西村茶叶基地配套 设施——云头至大竹 岚茶园道路硬化 | 仕阳镇荣西村 | 荣西村云头至大竹 岚茶园道路 | 2021.01 | 道路硬化1500m2,均宽3m,厚0.14m. | 70 | 15 | 12.5 | 11 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 7 | 仕阳镇 | 烽望村粮食基地配套 设施——三洋坪头道 路建设项目 | 仕阳镇洋望村 | 三坪坪头道路 | 2021.01 | 新建干砌挡土墙125m3,新建三面光水 渠长 187m,宽0.3m,高0.3m,厚0.1m； 道路硬化735m2,均宽2.5m,厚0.14m。 | 175 | 12 | 12 | 10.8 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 8 | 仕阳镇 | 龟烽村茶叶基地配套 设施——坝头至大坪 茶园机耕路硬化 | 仕阳镇龟 埠村 | 坝头至大坪 | 2021.01 | 道路硬化1600m1,均宽3.5m,厚0.14m。 | 150 | 10 | 13.5 | 12 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 9 | 仕阳镇 | 龙头村茶叶基地配套 设施——坪地洋茶园基地道路硬化 | 仕阳镇龙头村 | 坪地洋茶 园基地 | 2021.01 | 道路硬化1600m2,均宽3m,厚0.14m。 | 77 | 11 | 13.5 | 12 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
|  | 龟湖镇 | **62** | **15** | **9.6** | **8** |  |  |
| 10 | 龟湖镇 | 新湖村茶叶基地配套 设施——作业道建设 | 龟湖镇新 湖村 | 半山坪至 白叶湾 | 2021.01 | 作业道硬化1200m',均宽0.8m,厚0.08m o | 62 | 15 | 9.6 | 8 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
|  | 雪溪乡 | **24** | **17** | **24** | **19.8** |  |  |
| 11 | 雪溪乡 | 双桥村农业产业基地 配套设施-外洋至岗头 岭道路硬化工程 | 雪溪乡双桥村 | 双桥村富 头 | 2021.01 | 道路硬化1300m2,均宽3.5m,厚0.16m。 | 10 | 8 | 12.5 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 12 | 雪溪乡 | 保兴村大山至洋尾农 业产业基地配套设施 道路硬化 | 雪溪乡保兴村 | 保兴村大路边 | 2021.01 | 道路硬化1200m2,均宽3m,厚0.16m。 | 14 | 9 | 11.5 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间（年、月） | 建设内容规模（亩、**kmXm）** | 受益彳 | 攵户（户） | 项目投资（万元） | 资金来源 | 备注 |
| 农户 | 其中低收 入农户 | 总投资 | 补助 资金 |
|  | 三魁镇 | **66** | **34** | **24** | **20.9** |  |  |
| 13 | 三魁镇 | 下武洋村景山仔茶叶 基地配套设施作业道路硬化项目 | 三魁镇下武洋村 | 下武洋村铁笼边至景山仔 | 2021.01 | 茶叶基地作业道路路面硬化1945 m2, 厚0.1m （铁笼边至油田珑450m,均宽 1.5m；柴栏珑至水池边100m,均宽Im, 逢照山至水池边590m,均宽Im；村委会边至柴栏岗580m,均宽Im）。 | 25 | 13 | 11.5 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 14 | 三魁镇 | 上武埠村椅子坟农业 种植基地配套设施作 业道路硬化项目 | 三魁镇上武洋村 | 上武洋村椅子坟 | 2021.01 | 农业种植基地作业道路硬化1240m\*, 均宽2m,厚0.14m；干砌挡墙81m3 （＜ 约30m,均高3m,上厚0.8m,下厚Im）。 | 41 | 21 | 12.5 | 11 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
|  | 西昉镇 | **63** | **25** | **24.7** | **20.4** |  |  |
| 15 | 西跡镇 | 门楼坳村东洋仔基地 配套设施-岗梁头至安 潭头机耕路硬化项目 | 西跡镇门楼坳村 | 门楼坳村 东洋仔自然村 | 2021.01 | 道路硬化1350m2,均宽3m,厚0.16m。 | 33 | 15 | 13 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
| 16 | 西肠镇 | 瑞后村基地配套设施-大段至水库三面光水渠项目 | 西昉镇瑞 后村 | 瑞后村大 段 | 2021.01 | 建设三面光水渠长340m,高0.5m,宽0.6m。里侧厚0.15m,外侧厚0.3m。 | 30 | 10 | 11.7 | 10.5 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |
|  | 大安乡 | **24** | **8** | **11** | **9.9** |  |  |
| 17 | 大安乡 | 大安乡下塔村农业产 业基地配套设施一下 塔至坑源底农田道路 建设工程 | 大安乡下塔村 | 下塔至坑 源底 | 2021.01 | 新建路面硬化长450tn,均度2m,厚 0.12m （包含零星干砌块石道路墙约 100m3,路基拓宽开挖、路基石渣铺设 及硬化等）。 | 24 | 8 | 11 | 9.9 | 2021年度省级资金（浙财农（2020） 59号） |  |